**Описание внешнего вида модели**

Костюм женский Вояж (тк.ТиСи) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм женский состоит из блузы и брюк.

**Блуза** прямого силуэта со смещенной застежкой на молнию в левой части переда.

Перед с рельефными швами от шва втачивания рукава до низа изделия. В левый рельефный шов входит нагрудный накладной карман. На боковых частях переа располагаются накладные карманы, входящие в рельефный и боковой швы. Верхний срез нижних накладных карманов обработан отделочным кантом. В нижней части боковых швов оформлены разрезы.

Рукав 3/4, одношовный. Низ рукавов обработан отделочным кантом.

Спинка со средним и рельефными швами. Рельефные швы от шва притачивания рукава до низа изделия.

Горловина полочки имеет круглый вырез и обработана отделочным кантом. Горловина спинки обработана обтачкой. В горловину спинки в шов настрачивания внутреннего среза обтачки втачана размерная этикетка.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

**Брюки** прямого силуэта с цельнокроеным поясом на резинке. В шов притачивания пояса по центру спинки вставлена размерная этикетка.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.